# url-offld

## URL Offload

### url-offld - 001 - Memory allocation failure, <MODULE>, profile <PROFILE>

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  装置を再起動してください。
パラメータ:
  <MODULE>．．．モジュール名
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 004 - Request get offload list(<TYPE>), profile <PROFILE>

レベル:

  info

内容:
  オフロードリスト(xml/netmeister)の取得を開始しました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．URLオフロードリストタイプ
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 005 - Success get offload list(<TYPE>), profile <PROFILE>

レベル:

  info

内容:
  オフロードリスト(xml/netmeister)の取得に成功しました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．URLオフロードリストタイプ
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 006 - Failure get offload list(<TYPE>), profile <PROFILE>

レベル:

  info

内容:
  オフロードリスト(xml/netmeister)の取得に失敗しました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．URLオフロードリストタイプ
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 007 - Failure analyze offload list(<TYPE>), profile <PROFILE>

レベル:

  info

内容:
  オフロードリスト(xml/netmeister)の解析に失敗しました。
パラメータ:
  <TYPE>．．．URLオフロードリストタイプ
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 008 - Update offload database(xml)

レベル:

  warning

内容:
  オフロードリスト(xml)のデータベースを更新しました。
  動作に支障はありません。

### url-offld - 016 - Create session-cache, <DATABASE>, prot <PROTOCOL> <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  info

内容:
  Session-Cacheを作成しました。
パラメータ:
  <DATABASE>．．．データベース名
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### url-offld - 017 - Update session-cache, <DATABASE>, prot <PROTOCOL> <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  info

内容:
  Session-Cacheを更新しました。
パラメータ:
  <DATABASE>．．．データベース名
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### url-offld - 018 - Delete session-cache, <DATABASE>, prot <PROTOCOL> <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  info

内容:
  Session-Cacheを削除しました。
パラメータ:
  <DATABASE>．．．データベース名
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### url-offld - 019 - Hit session-cache, <DATABASE>, prot <PROTOCOL> <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  debug

内容:
  Session-Cacheにヒットしました。
パラメータ:
  <DATABASE>．．．データベース名
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### url-offld - 020 - Delete all session-cache, profile <PROFILE>

レベル:

  info

内容:
  Session-Cacheをすべて削除しました。
パラメータ:
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 021 - Overflow session-cache, delete oldest cache entry, profile <PROFILE>

レベル:

  warning

内容:
  Session-Cacheがオーバーフローしました。古いキャッシュを削除します。
  設定を見直してください。
パラメータ:
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 023 - Drop <MESSAGE_TYPE> packet, <DATABASE>, prot <PROTOCOL> <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>, application <APPLICATION_NAME>

レベル:

  warning

内容:
  データベースにないURLのパケットを廃棄しました。
  動作に支障はありませんが、URLや送信元アドレスの確認をお願いします。
パラメータ:
  <MESSAGE_TYPE>．．．パケット種別
  <DATABASE>．．．データベース名
  <PROTOCOL>．．．プロトコル名
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号
  <APPLICATION_NAME>．．．アプリケーション名

### url-offld - 031 - Request get Proxy-Auto-Config file, profile <PROFILE>

レベル:

  info

内容:
  PACファイルの取得を開始しました。
パラメータ:
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 032 - Success get Proxy-Auto-Config file, profile <PROFILE>

レベル:

  info

内容:
  PACファイルの取得に成功しました。
パラメータ:
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 033 - Failure get Proxy-Auto-Config file, profile <PROFILE>

レベル:

  info

内容:
  PACファイルの取得に失敗しました。
パラメータ:
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 034 - Update Proxy-Auto-Config file, profile <PROFILE>

レベル:

  warning

内容:
  PACファイルを更新しました。
  動作に支障はありません。
パラメータ:
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 035 - Failed to update Proxy-Auto-Config file, profile <PROFILE>

レベル:

  warning

内容:
  PACファイルを更新に失敗しました。
  装置のメモリ使用状況を確認してください。
パラメータ:
  <PROFILE>．．．URLオフロードプロファイル名

### url-offld - 036 - Detected offload control line at Line:<LINE>

レベル:

  debug

内容:
  オフロード挿入行を検出しました。
パラメータ:
  <LINE>．．．オフロード挿入行

### url-offld - 037 - General debug print > [<TEXT>]

レベル:

  debug

内容:
  汎用デバッグ出力(メッセージのみ)
パラメータ:
  <TEXT>．．．デバッグメッセージ

### url-offld - 038 - General debug print > [<TEXT>] <SOURCE_ADDRESS> > <DESTINATION_ADDRESS>

レベル:

  debug

内容:
  汎用デバッグ出力(メッセージ＋IPv4アドレス)
パラメータ:
  <TEXT>．．．デバッグメッセージ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス

### url-offld - 039 - General debug print > [<TEXT>] <SOURCE_ADDRESS>:<SOURCE_PORT> > <DESTINATION_ADDRESS>:<DESTINATION_PORT>

レベル:

  debug

内容:
  汎用デバッグ出力(メッセージ＋IPv4アドレス：ポート番号)
パラメータ:
  <TEXT>．．．デバッグメッセージ
  <SOURCE_ADDRESS>．．．送信元IPアドレス
  <SOURCE_PORT>．．．送信元ポート番号
  <DESTINATION_ADDRESS>．．．送信先IPアドレス
  <DESTINATION_PORT>．．．送信先ポート番号