# http-sv

## HTTP Server

### http-sv - 001 - Connection was refused by access-list <PROTOCOL> foreign host <CLIENT_ADDR>, local host <SERVER_ADDR>

レベル:

  error

内容:
  アクセスリストの設定によりクライアントとの接続を拒否しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <CLIENT_ADDR>．．．クライアントアドレス
  <SERVER_ADDR>．．．サーバーアドレス

### http-sv - 002 - Failed allocating memory, <PROCESS>

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  メモリ使用状況を確認してください。コンフィグを調整し空きメモリを増やしてください。
パラメータ:
  <PROCESS>．．．プロセス

### http-sv - 003 - Sent message to <PROCESS>

レベル:

  info

内容:
  他のプロセスへメッセージを送信しました。
パラメータ:
  <PROCESS>．．．プロセス

### http-sv - 005 - HTTP Server(IPv4) started(<PROTOCOL> port: <PORT>)

レベル:

  info

内容:
  HTTPサーバー(IPv4)を開始しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <PORT>．．．ポート

### http-sv - 006 - HTTP Server(IPv6) started(<PROTOCOL> port: <PORT>)

レベル:

  info

内容:
  HTTPサーバー(IPv6)を開始しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <PORT>．．．ポート

### http-sv - 007 - HTTP Server(IPv4) stopped(<PROTOCOL> port: <PORT>)

レベル:

  info

内容:
  HTTPサーバー(IPv4)を停止しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <PORT>．．．ポート

### http-sv - 008 - HTTP Server(IPv6) stopped(<PROTOCOL> port: <PORT>)

レベル:

  info

内容:
  HTTPサーバー(IPv6)を停止しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <PORT>．．．ポート

### http-sv - 009 - HTTP Server(IPv4) startup failed(<PROTOCOL> port: <PORT>)

レベル:

  error

内容:
  HTTPサーバー(IPv4)の起動に失敗しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <PORT>．．．ポート

### http-sv - 010 - HTTP Server(IPv6) startup failed(<PROTOCOL> port: <PORT>)

レベル:

  error

内容:
  HTTPサーバー(IPv6)の起動に失敗しました。
パラメータ:
  <PROTOCOL>．．．プロトコル
  <PORT>．．．ポート