# mac-flt

## MAC Traffic Filter

### mac-flt - 001 - Memory allocation error, msg <MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  メモリが確保できませんでした。
  メモリ量を確認してください。
パラメータ:
  <MESSAGE>．．．解析用メッセージ

### mac-flt - 002 - PASS <SOURCE> > <DESTINATION>, match <ACCESS_LIST>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  info

内容:
  通過フィルタにマッチしました。パケットは転送されます。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元MACアドレス
  <DESTINATION>．．．送信先MACアドレス
  <ACCESS_LIST>．．．アクセスリスト名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### mac-flt - 003 - BLOCK <SOURCE> > <DESTINATION>, match <ACCESS_LIST>, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  warning

内容:
  遮断フィルタにマッチしました。パケットは廃棄されます。
  対処は必要ありません。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元MACアドレス
  <DESTINATION>．．．送信先MACアドレス
  <ACCESS_LIST>．．．アクセスリスト名
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向

### mac-flt - 004 - BLOCK <SOURCE> > <DESTINATION>, no match, <INTERFACE> <DIRECTION>

レベル:

  warning

内容:
  パケットに対応するフィルタが見つからなかったため、パケットは廃棄されます。
  対処は必要ありません。
パラメータ:
  <SOURCE>．．．送信元MACアドレス
  <DESTINATION>．．．送信先MACアドレス
  <INTERFACE>．．．インタフェース名
  <DIRECTION>．．．方向