# ix-v

## IX-V License

### ix-v - 001 - The ix-v license has expired at <EXPIRE_DATE_TIME>

レベル:

  error

内容:
  IX-Vライセンス期限を超過しました。
  IX-Vライセンス期限を延長してください。
パラメータ:
  <EXPIRE_DATE_TIME>．．．有効期限

### ix-v - 002 - The ix-v license will expire at <EXPIRE_DATE_TIME>

レベル:

  error

内容:
  IX-Vライセンス期限が近づいています。
  IX-Vライセンス期限を延長してください。
パラメータ:
  <EXPIRE_DATE_TIME>．．．有効期限

### ix-v - 003 - The ix-v license has been activated. This license expires at <EXPIRE_DATE_TIME>.

レベル:

  info

内容:
  IX-Vライセンス登録に成功しました。
パラメータ:
  <EXPIRE_DATE_TIME>．．．有効期限

### ix-v - 004 - ix-v license activation has failed(Status <STATUS_CODE>). <ACTION_MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  IX-Vライセンス登録に失敗しました。
  IX-Vライセンスを確認してください。
パラメータ:
  <STATUS_CODE>．．．ステータスコード
  <ACTION_MESSAGE>．．．メッセージ

### ix-v - 005 - The ix-v license has been checked.

レベル:

  info

内容:
  IX-Vライセンス検証に成功しました。

### ix-v - 006 - ix-v license check has failed(Status <STATUS_CODE>). <ACTION_MESSAGE>

レベル:

  error

内容:
  IX-Vライセンスの検証に失敗しました。
  IX-Vライセンスを確認してください。
パラメータ:
  <STATUS_CODE>．．．ステータスコード
  <ACTION_MESSAGE>．．．メッセージ

### ix-v - 007 - The ix-v license expired.

レベル:

  error

内容:
  IX-Vライセンスが失効しました。
  IX-Vライセンスを更新してください。

### ix-v - 008 - ix-v limits the number of VPN connections to <VPN_LIMIT>.

レベル:

  error

内容:
  IX-Vの対地数の制限を超えました。
  対地数を確認してください。
パラメータ:
  <VPN_LIMIT>．．．VPN接続制限数

### ix-v - 009 - The ix-v license parameters has been updated. Expiration date:<EXPIRE_DATE_TIME> VPN connections:<VPN_LIMIT> Rate:<RATE_LIMIT>.

レベル:

  info

内容:
  IX-Vライセンスを更新しました。
パラメータ:
  <EXPIRE_DATE_TIME>．．．有効期限
  <VPN_LIMIT>．．．VPN接続制限数
  <RATE_LIMIT>．．．最大通信速度

### ix-v - 010 - The ix-v license has been updated and the device must be restarted.

レベル:

  info

内容:
  IX-Vライセンスが更新されたため装置を再開する必要があります。
  装置を再開してください。

### ix-v - 011 - The ix-v license has been updated and the device restart.

レベル:

  info

内容:
  IX-Vライセンスが更新されたため装置を再開します。

### ix-v - 012 - The ix-v license validation expired.

レベル:

  error

内容:
  IX-Vはライセンス検証を一定時間できませんでした。
  NetMeisterとの接続状況を確認してください。

### ix-v - 013 - The ix-v license information read error.

レベル:

  error

内容:
  IX-Vはライセンス情報を読み出しできませんでした。
  IX-Vライセンスを確認してください。

### ix-v - 014 - Alarm sent to NetMeister. (type <ALARM_TYPE>)

レベル:

  warning

内容:
  NetMeisterにアラームを送信しました。
  アラーム内容を確認してください。
パラメータ:
  <ALARM_TYPE>．．．アラームタイプ

### ix-v - 015 - Failed to send alarm to NetMeister. (type <ALARM_TYPE>)

レベル:

  error

内容:
  NetMeisterへのアラーム送信に失敗しました。
  NetMeisterとの接続状況を確認してください。
パラメータ:
  <ALARM_TYPE>．．．アラームタイプ

### ix-v - 016 - Unable to verify license. NetMeister config is not complete. If this continues, your license may expire.

レベル:

  warning

内容:
  ライセンスを確認できません。NetMeisterのコンフィグが完全ではありません。これが続くと、ライセンスが失効する可能性があります。
  NetMeisterのコンフィグを確認してください。

### ix-v - 098 - ix-v license activation status <STATUS_CODE>.

レベル:

  debug

内容:
  IX-Vライセンス登録のステータス通知です。
パラメータ:
  <STATUS_CODE>．．．ステータスコード

### ix-v - 099 - ix-v license check status <STATUS_CODE>.

レベル:

  debug

内容:
  IX-Vライセンス検証のステータス通知です。
パラメータ:
  <STATUS_CODE>．．．ステータスコード